**附表：报名信息表**

**供应商报名信息表**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |   |
| 联系人 |   | 联系方式 |   | 邮箱 |  |
| 是否参与本次项目 | □是 □否 |
| 项目名称 |   关于一站式维修园区视频监控系统接入空港保税区海关监控中心项目 |
| 企业资质 | 要求 | 是否满足 |
| 营业执照（扫描盖章版）。 |  |
| 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。 |  |
| 国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。 |  |
| 具备承接监控系统开发的能力。 |  |
| 技术要求 | 服务供方需要将我司指定的3个生产区域监控镜头并网，建立视频监控系统，并接入至海关中心监控室。监控视频可留存3个月以上。若因服务供方在施工生产工程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，服务供方应承担由此引发的一切责任。 |   |
| 定检机库17个监控点位，传输设备使用网络双绞线和单模光纤，后台配置1台网络硬盘录像机加4路高清解码器。整套监控系统为私网，仅本栋楼内各监控点与机房系统独立组网。喷漆机库14个监控点位，传输设备使用网络双绞线和单模光纤，后台配置1台网络硬盘录像机加4路高清解码器。整套监控系统为私网，仅本栋楼内各监控点与机房系统独组网。附件维修厂房29个监控点位，传输设备使用网络双绞线和单模光纤，后台配置多台网络硬盘录像机和高清解码器。监控点位在涵盖园区的总体监控系统之中。多维度用户管理，平台管理员可创建子用户进行独立的组织管理、用户管理、设备管理、公告管理，并提供可视化的设备运维统计分析。视频应用：提供基础视频、录像回放、大屏上墙、告警实时推送、告警查询、视频直播、报警联动、电子地图等应用，提供PC客户端、手机APP远程预览服务。 |  |
| 硬件部分：1. 交换机（2光口） 4台；
2. 交换机（4光口） 1台；
3. 光模块（千兆单模块） 8个；
4. 管理服务器（带HDMI\VGA输出） 1台；
5. 工业显示屏（55寸LED屏，带移动支架） 1套；
6. 单模光纤线（4 芯铠装室外光纤，管道内铺设） 3000米；
7. 辅材（对应点位的跳线、视频线缆、尾纤） 1项。

 集成部分：1. 平台集成服务（海关监控室） 1项；
2. NVR 集成服务（大修机库、喷漆机库、附件厂房） 3项；
3. 综合布线服务（光纤布防、熔接、标签、测试） 1项。
 |  |
| 整套系统以及硬件必须提供1年以上的质保期。 |  |
| 备 注： |  |  |
|  日 期： 年 月  日 |
|  |