AEBS400
螺栓最大长度可达 150 毫米以上（更长更大规格可定制）
●探头随螺栓旋转沿螺纹移动，完成扫查
●螺栓支撑平台可 X \Z 平台调整，Z 轴最小调整精度 5 微米
●一次调整夹具，满足螺栓快速装卸，提高检测效率
●与用高灵敏度陶瓷高耐磨探头，更附送日本电工制造的耐磨胶带，提供探头保护
●可调倾斜 45 度角或者任意角度检测螺栓头和螺杆之间的 R角过渡区域
●转速 0rpm-100rpm，双向可调节（可客户定制更高转速）
●旋转方向：顺时针/逆时针可选
●供电：输入交流 110-240VAC / 50-60Hz ；1.3AMAX;
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