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	供应商名称
	 

	联系人
	 
	联系方式
	 
	邮箱
	

	是否参与本次项目
	是     否

	项目名称
	大新华飞机维修服务有限公司海口基地5、6号机坪飞机维修设施设备维护保养项目外委项目

	企业资质
	要求
	是否满足

	
	营业执照（扫描盖章版）。
	

	
	全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统无失信记录。
	

	
	国家企业信用信息公示系统显示的工商登记状态为存续(包括在营、开业、在册)。
	

	
	· 输变电工程承包叁级或更高的建筑业企业资质证书；
· 承装（修、试）电力设施许可证（五级或更高）；
· 建筑施工许可范围的安全生产许可证；
	

	服务要求
	· 飞机维修供电/照明系统维保
1.根据维保工卡进行养护，需24小时待命，如若出现损坏故障，2小时内进场响应抢修，停电/跳闸后第一时间恢复供电。
2.该项维保费用包含灯具的所有维修配件，维修质保期为1年（注：全年故障灯具数量≤60盏，维修配件由乙方承担；超出60盏，超出部分的维修配件费用另计，由甲方承担）。为保证维修及时性，乙方维修配件常备库存不得少于10盏。
3.参与协助飞机维修设施设备防风防汛准备/恢复工作。(1、台风前后，根据工卡对飞机维修设施设备进行检查、加固、排水等防风防涝准备工作；2、根据机场指令要求，十级风以上须降落高杆灯，并且在接到大风警报解除后第一时间恢复高杆灯；3、防台值夜，每两小时进行巡场1次；4、监控飞机维修设施设备淹水情况，并预警)。
4.电器元件要求符合国标的国际一线品牌，如施耐德、西门子、ABB等；为统一备件，向业主（机场方）配置看齐，高杆灯灯泡/镇流器要求跟现有品牌保持一致（电缆除了产品要求符合国标要求以外，要求选择如远东电缆、民兴电缆 、上上电缆等国内知名一线品牌）。
· 机坪供水/排水系统维保
防汛排水系统、供水管道系统、阀门开关、接头等，按工卡执行维保，需24小时待命，如若出现损坏故障，2小时内进场响应抢修；维修配件由乙方承担。排水沟清淤，每年不低于一次对排水沟进行清淤检查及处理。
· 机坪道面及系留系统维保
1. 地面标识养护
根据航标规范/机场要求养护机位标识、机位线、拖行线、安全标识等。每年两次淡季进行集中的全面的修补，日常如有出现局部损坏在不影响生产的情况下需及时修复（参考标准《民用机场飞行区技术标准  2021版》）。2、200cm²以下破损道面的小面积零星修补。
2.设施维护
飞机/设备系留地锚、护栏、机位牌，按维保工卡进行日常维护，如若出现有损坏，需及时维修更换；每年生产淡季对护栏、机位牌、高杆灯进行刷漆防锈的翻新处理（参考标准《民用机场飞行区技术标准  2021版》）。
3. 道面清洁
保持机坪道面干净整洁，每天清扫两次。
· 其余项说明
1.此次飞机维修设施设备维保需求应覆盖美兰国际机场5/6机坪上的设备设施，以上项目具体维保要求详见维保工卡；设备设施清单见附件清单，如还有未尽事宜，可联系我方实地走场了解。
2.所需要的工具、人力、服务均由乙方承担，包含人/物进场（控制区）证件的费用。乙方要有不低于2人的驻场人员，驻场运维人员需在合同生效后一个月内向我方提供电工证等有关证件复印件进行备案。
3.每项施工前必须进行技术分析（或标准检测）或技术准备。在施工时，要保证飞机的安全；要保证施工人员及现场人员的安全，杜绝人员安全方面的隐患。其中，涉及安全修理、改装等施工方案，应得到机场方及设计厂家的许可。同时在施工过程，要保证施工设备设施及现场设备设施的安全，杜绝设备设施安全方面的隐患。对同一故障经修理后仍多次发生时，需制定系统解决方案。
4.鉴于机坪飞机维修设施设备维修保养的延续性，维保商合同到期后3个月内，乙方仍需负责维护保养及维保范围内的保修工作，维修更换的电器零部件提供3个月的保质期，维修更换的机械零部件提供6个月的保质期，也就是对合同到期前的维护保养实施工作质量负责。
5.维保项目进行过程中涉及的机场控制区域进场证办理费用、所有施工人员食宿、交通、补助、美兰机场通行证办理费、劳务及其他费用，包含项目实施维修保养的材料费、高空车租赁费(如需)、培训费、与项目建设相关的其他公杂费等费用均由维保商承担。
		


	商务条款
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]每年维修保养完成后，乙方提供9%的增值税专票，甲方收到100%发票（9%增值税专用发票）后60天内支付95%的合同价款，剩余5%作为质保金，质保期满一年后无息返还。如违反质保或售后服务承诺，则相应扣除。单独的维修项目需由甲方同意后才能进行维修，在每次维修任务完成后单独结算。
	

	备注：
	具体维保内容以维保工卡为准
	

	日期：    年     月     日



	



