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项目名称：	                        
供 应 商： 	                          
投标日期：  二〇二 年       月 	    日








投标联系人：
联系电话：
邮箱：
1、 [bookmark: _Toc24233][bookmark: _Toc199857149]营业执照扫描件


[bookmark: _Toc199857150]二、承诺书

海航航空技术有限公司：
我司自愿参与贵司海航技术采购机务劳保鞋招标项目的投（议）标，现承诺如下：
一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。
二、我司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。
三、严格遵守贵司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。
四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。
五、若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。


承诺单位（公章）：
法定代表人或委托代理人（签名）：
日期：    年    月    日


[bookmark: _Toc199857151]三、法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件

海航航空技术有限公司：
姓名：        ，身份证号：                   ，在我公司职务：          ，系                     的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的海航航空技术机务劳保鞋采购招标项目招（议）标活动，签署该招（议）标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明
投标人：                   (盖章)
日期：    年    月    日


[bookmark: _Toc199857152]四、法定代表人授权委托书
（含被授权人身份证复印件）
授权委托书
（合同相对方提供范本）

委托单位：
法定代表人：                    职务：
代理人：                        身份证号：
代理人工作单位：                职务：

兹授权上述代理人全权代表我公司前往海航航空技术有限公司处理以下事项，委托权限如下：
参加招标会议，办理招标文件的领取、递交、更改、撤回、谈判、签署及办理投标保证金的缴纳、退回等事项。
负责合同（包括补充协议和其他附件）洽谈及签订；负责签署合同履约过程中的相关函件、会议纪要等文件，收发双方业务往来间的电子邮件、传真、快递等；处理有关异议处理等事项；办理款项结算、领取发票、收据等事项。
代理人处理上述事项均代表我公司，与我公司的行为具有同等法律效力，我公司将承担上述代理人相关行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转委托。
本授权委托书有效期限：自    年  月  日至    年  月  日。
（此处删除：建议授权6个月以上）
委托单位（盖章）：
法定代表人（签字）：
代理人签字：

附：代理人身份证复印件（正反面）
身份证1
身份证2

签发日：    年  月  日
[bookmark: _Toc199857153]五、国家企业信用信息公示系统截图
（①行政处罚信息、②列入经营异常名录信息、③列入严重违法失信名单（黑名单）信息、④近5年内经营活动中无重大违法记录的书面声明（无格式版本，由投标方自行书面拟定声明）


[bookmark: _Toc30388][bookmark: _Toc199857154]六、客户与供应商廉洁合规承诺书

海航航空技术有限公司：
为践行企业社会责任，构建公平、公正的市场竞争环境，杜绝不正当交易，净化交易流程，遵循合规与廉洁自律准则，切实保护合作双方合法权益，我公司特承诺如下：
一、遵循商业道德、杜绝商业舞弊
㈠严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，自觉遵守贵方有关合规与廉洁建设要求，主动接受相关部门的监督，坚决杜绝商业贿赂、利益输送等违法犯罪行为。
㈡自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等违法行为。
㈢我公司提交的单位基本信息、包括但不限于项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、虚假情形，并对所提供资料的真实性负责。
㈣不以任何方式向贵方及贵方人员赠送任何形式的现金、礼品、支付凭证、消费卡和有价证券等，不宴请或邀请贵方及贵方人员参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销贵单位的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响合作公平、公正的任何活动。
㈤未经贵方同意，不为贵方人员提供专职或兼职的工作岗位或向贵方人员发放各种形式的薪酬、奖金、分红、回佣。
㈥不为贵方及贵方人员及其配偶、子女及其配偶和其他特定关系人（包括但不限于其他近亲属，下同）谋取不正当利益。
㈦不要求贵方人员为我方违规或越权开展相关工作，不向贵方人员直接或间接打听、询问办理业务过程中涉及贵方保密的信息。
㈧未经书面同意，不向任何新闻媒体、第三人披露有关海航航空技术有限公司及关联单位的人员关于商业道德方面的评价、信息，也不披露本承诺书内容及贵我双方具体商业合作的内容；有义务保护贵方所有商密信息。
㈨不做出其他任何违反相关法律法规、规章、中国共产党纪律规定等行为。
二、处理方式
㈠贵方及其人员如有违法、违规、违纪等不当行为的，我方承诺及时向贵方的监督部门进行投诉或举报。
㈡我方及我方人员、我方利益相关方如有违反本承诺书任一承诺内容的行为，贵方可向我方进行反映、投诉以及举报，并有权依据具体情节对我方采取相关措施，包括但不限于：将我方及利益相关方列入贵方黑名单、给予我方及利益相关方禁入限制、终止贵方与我方及利益相关方业务合作关系、暂停支付相关合作款项、解除本承诺书出具前后贵方与我方及利益相关方签署的且届时仍有效的任何合同、协议或其他文件等，并保留通过法律途径依法追究我方及我方人员、我方利益相关方责任的权利，因此造成的贵方损失均由我方全额承担，对于情节严重的，贵方有权移送司法机关处置。
三、监督部门合规举报渠道
㈠贵方举报渠道
举报电话：0898-31931110
举报信箱：hhjssjfwb@hnair.com
信函寄送地址：海南省海口市美兰区海南自贸港一站式飞机维修产业基地6号楼4楼审监法务部。
㈡我方举报渠道
举报邮箱：
举报电话：
信函寄送地址：



承诺方（公章/签字）：

日期：    年  月  日


[bookmark: _Toc199857155]七、售后服务说明
（格式不限，由投标方自行编写）


[bookmark: _Toc199857156]八、历史合同案例
需提供2份以上历史合同案例



9、 [bookmark: _Toc199857157]产品技术参数
1. 机务夏季劳保鞋
	品  名
	规 格

	一级防砸、电绝缘6KV、耐油安全鞋（低帮）
	（最小）35码---48码（最大）


1.1 产品构成
	序号
	材料名称
	参考标准
	我司材质及标准

	1
	皮料
	透气网布与牛皮混合鞋面
	

	2
	鞋带
	黑色：棉质鞋带，承受拉力≥50Kg，长度≥105Cm，厚度为5mm
	

	3
	内衬/鞋舌
	使用透气BK网布（透气材料）
	

	4
	包头
	树脂包头，抗冲击力≥200J
	

	5
	鞋垫
	使用减震海波丽或环保型PU减震鞋垫
	

	6
	鞋口
	珍珠棉或海绵，厚度为5mm
	

	7
	PU料
	1.（全新料）聚氨酯PU，中底密度：0.45-0.55g/cm³、大底密度：1.0-1.2g/cm³；鞋底后跟厚度≥28mm且内部无填充物或空心。
2.鞋底PU需用品牌产品：如华锋或巴斯夫等
	

	8
	重量
	按40码鞋为例，夏季安全鞋重量≤450±50g/只
	


1.2 鞋帮高度/最小间距/保护包头最小内部长度（安全鞋需按如下规定执行）
	鞋码
	保护包头最小内部长度/mm
	鞋帮高度/mm
	最小间距/mm
	我司标准

	≤36（230）
	≥34
	＜103
	≥12.5
	

	37-38（235-240）
	≥36
	＜105
	≥13.0
	

	39-40（245-250）
	≥38
	＜109
	≥13.5
	

	41-42（255-260）
	≥39
	＜113
	≥14.0
	

	43-44（265-270）
	≥40
	＜117
	≥14.5
	

	≥45（275）
	≥42
	＜121
	≥15.0
	





2.机务春秋季劳保鞋
	品  名
	规 格

	一级防砸、电绝缘6KV、耐油安全鞋（低帮）
	（最小）35码---48码（最大）


2.1 产品构成
	序号
	材料名称
	规格要求
	我司材质及标准

	1
	皮料
	黑色头层水牛皮（厚度：2.0±0.2㎜）
	

	2
	鞋带
	黑色：棉质鞋带，承受拉力≥50Kg，长度≥105Cm，厚度为5mm
	

	3
	内衬/鞋舌
	使用透气BK网布（透气材料）
	

	4
	包头
	树脂包头，抗冲击力≥200J
	

	5
	鞋垫
	使用减震海波丽鞋垫 或 环保型PU鞋垫
	

	6
	鞋口
	珍珠棉或海绵，厚度为5mm
	

	7
	PU料
	1.（全新料）聚氨酯PU，中底密度：0.45-0.55g/cm³、大底密度：1.0-1.2g/cm³；鞋底后跟厚度≥28mm且内部无填充物或空心。
2.鞋底PU需用品牌产品：如华锋或巴斯夫等
	

	8
	重量
	按40码鞋为例，春秋安全鞋重量≤550g±50g/只
	


2.2 鞋帮高度/最小间距/保护包头最小内部长度（安全鞋需按如下规定执行）
	鞋码
	保护包头最小内部长度/mm
	鞋帮高度/mm
	最小间距/mm
	我司标准

	≤36（230）
	≥34
	＜103
	≥12.5
	

	37-38（235-240）
	≥36
	＜105
	≥13.0
	

	39-40（245-250）
	≥38
	＜109
	≥13.5
	

	41-42（255-260）
	≥39
	＜113
	≥14.0
	

	43-44（265-270）
	≥40
	＜117
	≥14.5
	

	≥45（275）
	≥42
	＜121
	≥15.0
	




3.机务冬季劳保鞋
	品  名
	           规 格

	一级防砸、电绝缘6KV、耐油安全鞋（中帮）
	（最小）35码---48码（最大）


3.1 产品构成
	序号
	材料名称
	规格要求
	我司材质及标准

	1
	皮料
	黑色头层水牛皮（厚度：2.0±0.2㎜）
	

	2
	鞋带
	黑色：棉质鞋带，承受拉力≥50Kg，长度≥105Cm，厚度为5mm
	

	3
	内衬/鞋舌
	采用保暖绒毛内里（毛长：10㎜，克重：800g)
	

	4
	包头
	树脂包头，抗冲击力≥200J
	

	5
	鞋垫
	使用保暖羊毛贴合EVA减震鞋垫
	

	6
	鞋口
	珍珠棉或海绵，厚度为5mm
	

	7
	PU+橡胶
	1.（全新料）聚氨酯PU，中底密度：0.45-0.55g/cm³、外底：天然防滑、耐磨橡胶（杜绝回收橡胶），大底密度：1.0-1.2g/cm³；鞋底后跟厚度≥28mm且内部无填充物或空心。
2. 鞋底需用品牌产品：如华锋或巴斯夫等
	

	8
	重量
	按40码鞋为例，冬季安全鞋重量≤700g±50g/只
	


3.2 鞋帮高度/最小间距/保护包头最小内部长度（安全鞋需按如下规定执行）
	鞋码
	保护包头最小内部长度/mm
	鞋帮高度/mm
	最小间距/mm
	我司标准

	≤36（230）
	≥34
	≥103
	≥12.5
	

	37-38（235-240）
	≥36
	≥105
	≥13.0
	

	39-40（245-250）
	≥38
	≥109
	≥13.5
	

	41-42（255-260）
	≥39
	≥113
	≥14.0
	

	43-44（265-270）
	≥40
	≥117
	≥14.5
	

	≥45（275）
	≥42
	≥121
	≥15.0
	







尺码表（单位：mm）尺码：35#-48#
	码数（法码）
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	内底长mm
	225
	230
	235
	240
	245
	250
	255
	260
	265
	270
	275
	280
	285
	290




特性要求及检测指标
	序号
	项目
	规格
	试验方法参考

	1
	鞋底厚度(mm)
	≥6 mm
	GB21148-2020

	2
	鞋帮/大底结合强度(N/mm)
	≥4 N/mm
	GB21148-2020

	3
	抗冲击力( J )
	≥200J±4冲击能量后，保护头内最小间距符合GB要求，且不能有裂纹
	GB21148-2020

	4
	防穿刺
	防刺穿垫抗穿刺力≥1100N，位置偏差≤6.5mm
	GB21148-2020

	5
	防滑
	在瓷砖上测定的摩擦系数：后跟向前滑动≥0.28；水平向前滑动≥0.32
	GB21148-2020

	6
	电绝缘性
	电压测试范围6-35kV，泄漏电流≤14mA
	GB21148-2020

	7
	耐油性
	外底经燃油浸泡后体积膨胀率≤12%，硬度变化≤10 Shore A
	GB21148-2020

	8
	耐磨性(mm³)
	鞋帮/鞋垫
	内里不应有破洞，干式25600转、湿式12800转
	GB21148-2020

	
	
	大底
	相对体积磨耗量不大于200
	GB21148-2020

	
	
	内底
	400次前，不应有严重磨损
	GB21148-2020

	9
	耐折性（次）
	鞋帮
	连续曲挠150000次无裂纹
	GB21148-2020

	
	
	大底
	连续曲挠30000次切口增长不超过4mm
	GB21148-2020

	备注
	





